Ezek a PIC12F1840-re készült PWM DDS mintapéldák hex fájljai:
kakukk1.hex: szinuszos kakukkhang 
kakukk2.hex: szinuszos kakukkhang 62 ms felfutással és
lecsengéssel
kakukk3.hex: szinuszos kakukkhang a szinuszhoz szinkronizált
ütemű felfutássalés lecsengéssel
MÁV.hex: szinuszos MÁV szignál
pöfpöf.hex: gőzmozdony pöfögés imitáció
truman.hex: a program eredeti felhasználása: mozdonyfütty.